**CON30 电导率测试计 (电导率/TDS/盐度)**



●船型浮水设计，IP67防水等级。   
●4 键简易操作，握持舒适，单手完成精确值测量。   
●超大量测范围：0.0 μS/cm - 20.00 mS/cm ；   
最小读数：0.1μS/cm。   
●自动量程 1 点标定：自由标定不受限 。   
●CS3930 电导电极：石墨电极，K=1.0，精准稳定抗干扰；易清洁保养。   
●自动温度补偿的温度系数可调整：0.00 - 10.00% 。   
●可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）   
●维护简单，无须任何工具可轻易更换电池和电极。   
●背光屏幕，多行显示，方便阅读。   
●电极效能状态自我诊断显示   
●1 \* 1.5 AAA电池寿命长   
●无按键动作后 5 分钟自动关机

|  |  |
| --- | --- |
| CON30 笔式电导率测试计 规格表 | |
| 测量范围 | 0.0 μS/cm (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt) |
| 分 辨 率 | 0.1 μS/cm (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt) |
| 精 确 度 | ±1% F.S |
| 温度测量范围 | 0 - 100.0℃ / 32 - 212℉ |
| 使用温度范围 | 0 - 60.0℃ / 32 - 140℉ |
| 温度补偿范围 | 0 - 60.0℃ |
| 温度补偿 | 手动/自动 |
| 温度系数 | 0.00 - 10.00% 可调 (出厂 2.00%) |
| 基准温度 | 15 - 30°C 可调 (出厂 25°C) |
| TDS范围 | 0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt) |
| TDS系数 | 0.40 - 1.00 可调 (出厂系数：0.50) |
| 盐度范围 | 0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt) |
| 盐度系数 | 0.48~0.65可调 (出厂系数：0.65) |
| 校 正 | 自动量程 1 点标定 |
| 屏 幕 | 20 \* 30 mm 多行液晶显示屏 |
| 锁定功能 | 手动/自动 |
| 保护等级 | IP67 |
| 自动背光 | 30秒 |
| 自动关机 | 5分钟 |
| 电 源 | 1x1.5V AAA7号电池 |
| 尺 寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重 量 | 95g |